**中建六局安装工程有限公司**

**浏阳北三园三厂净化空调装修及工艺管道工程新增空调系统专业分包框架协议招标公告**

根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关规定，中国建筑第六工程局有限公司对浏阳北三园三厂净化空调装修及工艺管道工程新增空调系统专业分包框架协议进行公开招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的供应商参加投标及洽谈采购合作事宜。

**一、工程概况**

1、工程名称：浏阳北三园三厂净化空调装修及工艺管道工程

2、工程地址：湖南省长沙市洞阳镇康万路蓝思新材厂区

3、工程简述：新增空调系统专业分包框架协议

**二、招标主体**

中建六局安装工程有限公司

**三、招标内容**

工程名称：浏阳北三园三厂净化空调装修及工艺管道工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | AHU-01 立式空气处理机组 | 1.名称:AHU-01 立式空气处理机组 2.安装形式:落地式 | 台 | 11 |  |
| 2 | AHU-02 立式空气处理机组 | 1.名称:AHU-02 立式空气处理机组 2.安装形式:落地式 | 台 | 7 |  |
| 3 | AHU-03 吊式空气处理机组 | 1.名称:AHU-03 吊式空气处理机组 2.安装形式:吊装 | 台 | 2 |  |
| 4 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000\*400 | 个 | 2 |  |
| 5 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格: 1100\*700\*600 | 个 | 4 |  |
| 6 | 调节阀 | 1.名称:调节阀  2.规格:630\*320 | 个 | 51 |  |
| 7 | 调节阀 | 1.名称:调节阀 2.规格: 800\*320 | 个 | 29 |  |
| 8 | 调节阀 | 1.名称:调节阀 2.规格: 1250\*320 | 个 | 14 |  |
| 9 | 散流器(带阀） | 1.名称:散流器(带阀） 2.规格: 300\*300 | 个 | 163 |  |
| 10 | 门铰式回风箱（带滤网） | 1.名称:门铰式回风箱（带滤网） 2.规格:1000\*600 | 个 | 2 |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:0.75mm | m2 | 921 |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1.0mm | m2 | 456 |  |
| 13 | B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度: 30mm厚 | m3 | 43.46 |  |
| 14 | 拆除原有风管 | 1.名称:拆除原有风管 0.75mm厚 | m2 | 459 |  |
| 15 | 拆除原有风管保温 | 1.绝热材料品种:拆除原有风管保温 | m3 | 15.2 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级: DN125\*4.5 4.连接形式:焊接 | m | 545.16 |  |
| 17 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100\*4.0 4.连接形式:焊接 | m | 459.48 |  |
| 18 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80\*4.0 4.连接形式:焊接 | m | 208.11 |  |
| 19 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65\*4.0 4.连接形式:焊接 | m | 88.62 |  |
| 20 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50\*3.5 4.连接形式:丝扣 | m | 565.11 |  |
| 21 | 冷凝水管PVC DN32 （二层吊顶内施工） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格: DN32 4.连接形式:粘接 | m | 176.4 |  |
| 22 | 冷凝水管PVC DN110（二层吊顶内施工） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:粘接 | m | 346.61 |  |
| 23 | DN125管道保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 8.71 |  |
| 24 | DN100管道保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 6.49 |  |
| 25 | DN80管道保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.43 |  |
| 26 | DN65管道保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 0.87 |  |
| 27 | DN50管道保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 4.9 |  |
| 28 | 冷凝水管PVC DN110保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 4.89 |  |
| 29 | 冷凝水管PVC DN32保温 B1级橡塑保温 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm | m3 | 1.25 |  |
| 30 | 铝箔保护层 | 1.保护层材料品种:铝箔 2.厚度:0.5mm | m2 | 143 |  |
| 31 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:保温管架 | kg | 6495 |  |
| 32 | 楼板机械开孔 | 1.类型:机械开孔 2.规格:DN50 | 个 | 16 |  |
| 33 | 防水套管制作安装 | 1.名称、类型:防水套管制作安装 2.规格:DN40 | 个 | 16 |  |
| 34 | 套管外防水处理 | 1.材料:防水处理 | m2 | 16 |  |
| 35 | 涡轮蝶阀 DN125 |  | 个 | 4 |  |
| 36 | 涡轮蝶阀 DN100 |  | 个 | 2 |  |
| 37 | 全铜闸阀 | 1.类型:全铜闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:全铜闸阀 DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 98 |  |
| 38 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 20 |  |
| 39 | 电动二通阀 | 1.类型:电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 20 |  |
| 40 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 20 |  |
| 41 | 金属软接头 | 1.类型:金属软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 40 |  |
| 42 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 40 |  |
| 43 | 全铜闸阀 | 1.类型:全铜闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 40 |  |
| 44 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.规格:25kg | 台 | 60 |  |
| 45 | 温度仪表 | 1.名称:温度仪表 | 支 | 40 |  |
| 46 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格: ZC-YJV-4\*6 | m | 974.9 |  |
| 47 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 | 个 | 40 |  |
| 48 | 镀锌桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100\*100 3.材质:镀锌桥架 | m | 86.7 |  |
| 49 | 镀锌桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200\*100 3.材质:镀锌桥架 | m | 254.7 |  |
| 50 | 线管JDG | 1.名称:JDG 2.规格:DN40 | m | 100 |  |
| 51 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 | m | 20 |  |
| 52 | 线槽支构件 | 1.名称:线槽支构件 2.材质:铁构件 | kg | 436 |  |
| 53 | 龙门架30a#工字钢 | 1.构件名称 2.钢材品种、规格:Q235B | t | 4.19 |  |
| 54 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 3 |  |
| 55 | 空气处理机组接线、调试 | 1.检查接线  2.控制保护方式:电磁控制 | 台 | 18 |  |
| 56 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |
| 57 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |

**四、投标人应具备的资格条件**

1、本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，营业执照经营范围必须涵盖招标产品的制作或销售。代理人必须得到投标单位的授权。

2、资质要求：建筑机电安装工程专业承包叁级或叁级以上资质

3、业绩要求：中建系统合格合作商

4、技术要求： 符合国家验收规范合格标准

5、符合国家规范或标准规定的生产、制造或经营能力。

6、其它要求：专业分包增值税9%。

**五、供应商网络报名**

1、报名方式

已在云筑网（http://www.yzw.cn）上注册的供应商，登录后即可报名。

2、报名时间。

招标公告发布时间：2020年10月10日（北京时间）。

本招标项目的报名截止时间为：2020年10月14日09:30时（北京时间）。

3、招标文件的获取

经资格审查入围的供应商，经通知可直接登录云筑网上下载招标文件，并依据招标文件要求于投标截止日前进行网上投标。

**六、联系方式**

  招标单位: 中国建筑第六工程局有限公司

招标地址：天津滨海新区新北路4919号

联系人：刘婷婷， 移动电话：18752591952（项目联系人）

 日期:   2020年10月10日