# ****中建铁投轨道公司郑州地铁3号线农业路前期配合劳务分包工程招标公告****

为满足我司施工生产需要，现就我司前期配合劳务分包工程进行招标，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

****一、 基本情况****

****1、招标单位：中建铁投轨道交通建设有限公司****

****2、招标、评标方式：****采用公开报名、综合评审的方式。

****3、招标内容：前期配合劳务分包工程****

****4、付款方式：****无预付款。投标方每月15日前向招标方提交当月完成实际工程量，招标方审核确认后按照招标方审核完成工程量的80%支付工程进度款；待整体工程竣工验收合格后，招投双方办理完工结算，双方约定在相互配合的情况下三个月内完成完工结算工作，结算完成后付至结算金额的95%；余款5%作为质量保修金，在单体工程竣工验收通过之日起计满两年后一次性无利息支付给投标方。支付工程款时投标方须提供项目所在地或甲方指定税务局开具的增值税专用发票。

****5、招标清单：****

|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 工作内容 | 备 注 |
| （元） | （元） |
| 一 | 农业路站管线迁改配合工程 |
| 1 | 人工砼路面破除（素混凝土） | m³ | 205.06 |  |  | 厚度30mm以内，含清理及外运 |  |
| 2 | 人工开挖土方（探沟或管沟） | m³ | 2677.98 |  |  | 深度1.5M以内 |  |
| 3 | 人工回填土方（探沟或管沟） | m³ | 284.81 |  |  |  |  |
| 4 | 场地内余土、砖渣转运  | m³ | 2020.14 |  |  | 运距200m以内 |  |
| 5 | 渣土外运（前期外运） | m³ | 1980.8 |  |  | 外运（不含装车），运距已综合考虑 | 2017年6月5日前（含6月5日） |
| 6 | 渣土外运（后期外运） | m³ | 3850 |  |  | 外运（不含装车），运距已综合考虑 | 2017年6月5日后 |
| 7 | 钢筋制安 | t | 2.35 |  |  | 制作、安装及场内运输 |  |
| 8 | 零星模板制安 | ㎡ | 52.53 |  |  | 材料及安装，包括场内运输 |  |
| 9 | 零星垫层浇筑 | ㎡ | 18.33 |  |  | 厚度10mm |  |
| 10 | 零星混凝土浇筑 | m³ | 15.75 |  |  |  |  |
| 11 | 场地硬化 | ㎡ | 1007.58 |  |  | 15CM |  |
| 12 | 钢筋车间临时化粪池PVC排水管安装 DN150 | m | 18 |  |  | 材料及安装, |  |
| 13 | 围挡安装 | m | 698.05 |  |  | 安装及场内运输 |  |
| 14 | 围挡拆除及安装 | m | 910.1 |  |  | 拆除、安装及场内运输 |  |
| 15 | 临时办公室铁皮围挡安装（2m高） | m | 56 |  |  | 立柱：镀锌方钢100\*100mm,间距3m；横杆3道，3\*4mm,彩光瓦铁皮1.2mm,材料及安装。 |  |
| 16 | 铁皮围挡拆除 | m | 80 |  |  | 拆除及场内运输 |  |
| 17 | 挖机 320 | 台班 | 143 |  |  |  |  |
| 18 | 挖机 70（租赁，不包油，一个司机） | 月 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 挖机 70（租赁，不包油，两个司机） | 月 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 小挖机油费 | 项 | 1 |  |  |  | 油费以供应商、分包、总包三方签字的有效原始底单为准。 |
| 21 | 项目未租赁洒水车前由分包租赁（6T） | 台班 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 叉车（清理市政道路原有混凝土隔离墩） | 台班 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 吊车（25T） | 台班 | 4.32 |  |  |  |  |
| 24 | 平板车（移除绿化树木） | 台班 | 29.25 |  |  |  |  |
| 25 | 雾炮车 | 台班 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 随车吊（16T) | 台班 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 升级机 | 台班 | 11.6 |  |  |  |  |
| 28 | 汽油发电机（额定功率8500） | 台班 | 62 |  |  |  |  |
| 29 | 现场办公室及临时生活区集装箱 6M\*3M 5座 | 座/月 | 30 |  |  | 3个含空调，2个不含空调 |  |
| 30 | 计时工（普工） | 个 | 1638 |  |  | 据实计算，工程量暂定 |  |
| 二二 | 其它前期配合零星工程 |
| 1 | 一号出入口人工场地平整 | ㎡ | 1957.59 |  |  | 平整厚度20mm以内 |  |
| 2 | 沉淀池砖砌体 | m³ | 15.65 |  |  | 材料及安装, | 报价不含材料费 |
| 3 | 沉淀池墙面抹灰 | ㎡ | 83.06 |  |  | 材料及安装, |  |
| 4 | 沉淀池砼垫层 | ㎡ | 28.56 |  |  |  | 钢筋甲供 |
| 5 | 水沟砖砌体 | m | 80 |  |  | 材料及安装,含内侧抹灰 | 包工包料包机械 |
| 6 | 洗车槽基础钢筋制安 φ18螺纹 | t | 0.43 |  |  | 制作、安装及场内运输 | 混凝土甲供 |
| 7 | 洗车槽木模板安拆 | ㎡ | 41.54 |  |  | 材料及安装，包括场内运输 | 包工包料 |
| 8 | 洗车槽砼垫层 | ㎡ | 45 |  |  |  |  |
| 9 | 洗车槽砼浇筑 | m³ | 16.61 |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋加工场存料台（30#工字钢） | t | 2.66 |  |  | 材料及安装 |  |
| 11 | 化粪池钢筋制安φ20螺纹 | t | 1 |  |  | 制作、安装及场内运输 |  |
| 12 | 化粪池钢筋制安φ12螺纹 | t | 0.18 |  |  | 制作、安装及场内运输 |  |
| 13 | 化粪池木模板安拆 | ㎡ | 26.4 |  |  | 材料及安装，包括场内运输 |  |
| 14 | 化粪池砼浇筑 | m³ | 5.28 |  |  |  |  |
| 15 | 化粪池砼垫层浇筑 | ㎡ | 7.5 |  |  |  |  |
| 16 | PPR-65给水管安装 | m | 95.5 |  |  | 材料及安装, |  |
| 17 | 塑料水龙头安装 DN20 | 个 | 3 |  |  | 材料及安装, |  |
| 18 | 钢制闸阀安装 DN65 | 个 | 3 |  |  | 材料及安装, |  |
| 19 | 钢制快速接头安装 DN66 | 个 | 2 |  |  | 材料及安装, |  |
| 20 | 水表安装 DN65 | 只 | 1 |  |  | 材料及安装, |  |
| 21 | 水管钢制抱箍 DN65 | 只 | 1 |  |  | 材料及安装, |  |
| 22 | 临时污水PVC排水管安装 DN100 | m | 32 |  |  | 材料及安装, |  |
| 23 | 洗车槽钢筋盖板 φ18螺纹 | t | 0.43 |  |  | 制作、安装及场内运输 |  |
| 24 | 钢筋加工场存料台（30#工字钢）刷油漆 | ㎡ | 67.51 |  |  | 材料及安装 |  |
| 25 | 钢板泥浆池刷油漆 | ㎡ | 54 |  |  | 材料及安装 |  |
| 26 | 砼块刷油漆 | ㎡ | 48 |  |  | 材料及安装 |  |
| 27 | 钢筋加工场地面分隔线刷油漆 | ㎡ | 6.3 |  |  | 材料及安装 |  |
| 28 | 防溢座（砖砌120厚，抹灰） | m | 666.5 |  |  | 材料及安装，包括抹灰，120厚，高两皮砖。 |  |
| 29 | 电缆线安装（铝芯3\*120+2\*70、3\*25+2\*16） | m | 600 |  |  | 未含材料，横穿马路开槽，其它部分砌砖保护 |  |
| 30 | 金桂树高3米购买及种植 | 颗 | 1 |  |  | 材料及安装，树冠2.5米 |  |
| 31 | 金桂树有机肥（烘干鸡粪） | 包 | 3 |  |  | 50斤 |  |
| 32 | 金桂树修剪树枝 | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 西南角2号出入口家属院伐树 | 颗 | 1 |  |  | 树高10m |  |
| 34 | 东风路盾构机用于穿电缆镀锌钢管埋设（DN200) | m | 102 |  |  | 材料及安装 |  |
| 35 | 路床整平人工打夯 | m2 | 7400 |  |  | 压路机碾压含人工配合 |  |
| 36 | C30钢筋混凝土硬化（钢筋Φ12间距400） | m2 | 9000 |  |  | 厚度30CM,(不含材料费）包括混凝土的浇筑振捣平整，切缝 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计：** |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 |  |  |  |  | 按税费3%计取 |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

****二、 投标人资格要求****

1、供方企业资质证书；

2、具备一般纳税人资格；以“云筑网”上传扫描件为准；

3、未与中建系统各单位有不良合作记录；

4、未被行业主管部门禁止，以网络查询相关资料为准；

5、符合上述条件，通过“云筑网”报名后，经招标工作小组审查资格合格后，方可参与投标。

****三、 报名方式与相关要求****

****1、报名截止时间：2019.12.10****，逾期不再接受意向投标单位的报名。

****2、报名方式：****投标人通过“云筑网”（网址：[www.yzw.cn](http://jc.cscec.com/buyerindex.do)）进行报名，不接受其他方式报名，具体线上报名操作详见招标文件。

****3、****投标报名时需要上传《企业基本情况表》、《法人代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》签字盖章扫描件，具体详见招标文件。

****四、 招标文件发放****

投标人通过资格预审后，招标人通过“云筑电商平台”（网址：http://www.yzw.cn/）发布招标文件，具体时间另行通知。

****五、 投标文件递交及开标相关要求****

投标文件递交截止时间、开标时间及具体要求详见招标文件。

****六、 联系方式****

投标报名相关事项咨询联系电话：李锦峰-159-2719-0407；

  云筑电商平台技术咨询联系电话：028-64798862，4001003022。