**中国建筑第六工程局有限公司西安市地铁十四号线一期工程（北客站~贺韶村）施工总承包2标段土建工程项目**

**安全通道及爬梯制作招标公告**

根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关规定，中国建筑第六工程局有限公司对西安市地铁十四号线一期工程（北客站~贺韶村）施工总承包2标段土建工程所需安全通道及爬梯制作进行公开招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的供应商参加投标及洽谈采购合作事宜。

**一、工程概况**

1、工程名称：中国建筑第六工程局有限公司西安市地铁十四号线一期工程（北客站~贺韶村）施工总承包2标段土建工程

2、工程地址：西安市港务区港务西路与规划向东路交口

3、工程简述：西安地铁十四号线工程（北客站~贺韶村）双寨站为地下两层岛式站台车站，位于港务西路与向东路交叉口，沿向东路东西向布置，与既有3号线高架双寨站在此换乘，车站标准段尺寸为496.87×20.30×17.41m，采用明挖法施工，围护结构为φ1000mm@1500mm灌注桩+内支撑。

**二、招标主体**

招标方：中国建筑第六工程局有限公司

招标方工程地址：西安市港务区港务西路与规划向东路交口

1、物资设备名称、型号、数量详见下表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 税率（%） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 安全通道及爬梯 | 宽1.2m，坡长14m，走道长2m | m | 26 |  |  |  |  |  | 安全通道及爬梯需要加装防雨棚，所有楼梯及走道梯均需加装放护栏，平台及踏步尺寸按照钢结构相关标准及要求制作。 |
| 1 | 爬梯 | 宽0.8m，坡长14m | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 梯形走道楼梯 | 高1.5m，宽1m，长5.06m | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 转角走道楼梯 | 高1.5m，宽1m，长5.06m | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 踏步走道楼梯 | 高0.55m，宽1m，单坡长0.6m | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  元 | 大写： 元 |

**材料规格要求：**爬梯斜坡采用200槽钢，踏步采用L型花纹板 ，厚3.0mm，楼梯平台外框200\*73\*7，中间撑100\*48\*5，扶手立柱60\*2.5镀锌方管，扶手面管50\*30\*2.0，扶手小撑20\*40\*1.2，雨棚立柱60\*2.0方管，梁60\*2.0方管，檩条40\*60\*2.0，雨蓬板采用耐力板4.0。

报价要求：以上清单报价费用均需包含材料费，加工安装费，现场吊装运输费，税金等一切费用。

**四、投标人应具备的资格条件**

1、本次招标要求投标人须具有钢材或钢结构材料销售资格，具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，营业执照经营范围必须涵盖招标产品的销售或者制作加工。代理人必须得到投标单位的授权。

2、资质要求：一般纳税人或小规模纳税人均可，能够开具增值税专用发票。

3、人员、设备、资金、服务、信誉等方面具有相应的能力。

**五、供应商网络报名**

1、报名方式

已在中国建筑集中采购网络交易平台（http://www.cscec-buy.com）或云筑网（http://www.yzw.cn）上注册的供应商，登录后即可报名。

2、报名时间。

招标公告发布时间： 2019年 10 月 17 日（北京时间）。

本招标项目的报名截止时间为： 2019 年 10 月 21 日 8 时 0 分（北京时间）。

3、招标文件的获取

经资格审查入围的供应商，经通知可直接登录中国建筑集中采购网络交易投标平台或云筑网上下载招标文件，并依据招标文件要求于投标截止日前进行网上投标。

**六、联系方式**

招标单位: 中国建筑第六工程局有限公司

招标地址： 西安市灞桥区新筑街道华南城D区14街7栋7号

联系人： 吉 瑞 联系电话：15176732152

联系人： 吕宏洲 联系电话：18744993445

 日期: 2019 年 10 月 17 日