**中建六局安装工程有限公司**

**新建预应力孔道压浆一体机生产线及塑料套管桩**

**设备存放、泡沫混凝土设备存放项目 门窗物资采购**

**招标公告**

根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关规定，中建六局安装工程有限公司对**新建预应力孔道压浆一体机生产线及塑料套管桩设备存放、泡沫混凝土设备存放项目**工程所需**门窗材料**采购进行公开招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的供应商参加投标及洽谈采购合作事宜。

**一、工程概况**

1、工程名称：新建预应力孔道压浆一体机生产线及塑料套管桩设备存放、泡沫混凝土设备存放项目

2、工程地址**：**富阳区银湖街道泗洲村

3、工程简述：工业厂房项目

**二、招标主体**

中建六局安装工程有限公司

**三、招标内容**

物资（或设备）名称及型号：（或见附表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 详细信息 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1039 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1039；2、洞口尺寸：1000\*3900；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mm）。6、具体详见门窗表 | 3.9 | 平方米 | 2.0厚 |
| 2 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1221 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1221；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mm）。6、具体详见门窗表 | 2.52 | 平方米 | 2.0厚 |
| 3 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1521 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金平开门M1521；2、洞口尺寸：1500\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 3.15 | 平方米 | 2.0厚 |
| 4 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1533 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1533；2、洞口尺寸：1500\*3300；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mm）。具体详见门窗表 | 4.95 | 平方米 | 2.0厚 |
| 5 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1539 | 金属（铝合金）门 1、门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1539；2、洞口尺寸：1500\*3900；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mm）。具体详见门窗表 | 17.55 | 平方米 | 2.0厚 |
| 6 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1833 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1833；2、洞口尺寸：1800\*3300；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mm）。具体详见门窗表 | 11.88 | 平方米 | 2.0厚 |
| 7 | 门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1839 | 金属（铝合金）门 1、门类型：100系列铝合金固定平开组合门M1839；2、洞口尺寸：1800\*3900；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mm）。具体详见门窗表 | 14.04 | 平方米 | 2.0厚 |
| 8 | 门类型：100系列断桥隔热铝合金平开门M1221 | 金属门 1、门类型：100系列断桥隔热铝合金平开门M1221；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）。具体详见门窗表 | 2.52 | 平方米 | 2.0厚 |
| 9 | 门类型：100系列断桥隔热铝合金平开门M1824 | 金属门 1、门类型：100系列断桥隔热铝合金平开门M1824；2、洞口尺寸：1800\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）。具体详见门窗表 | 8.64 | 平方米 | 2.0厚 |
| 10 | 门类型：100系列断桥隔热铝合金固定平开组合门M1224 | 金属门 1、门类型：100系列断桥隔热铝合金固定平开组合门M1224；2、洞口尺寸：1200\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）。具体详见门窗表 | 2.88 | 平方米 | 2.0厚 |
| 11 | 门类型：100系列断桥隔热铝合金固定平开组合门M1233 | 金属门 1、门类型：100系列断桥隔热铝合金固定平开组合门M1233；2、洞口尺寸：1200\*3300；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）。具体详见门窗表 | 3.96 | 平方米 | 2.0厚 |
| 12 | 门类型：100系列断桥隔热铝合金固定平开组合门M1633 | 金属门 1、门类型：100系列断桥隔热铝合金固定平开组合门M1633；2、洞口尺寸：1600\*3300；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）。具体详见门窗表 | 10.56 | 平方米 | 2.0厚 |
| 13 | 门类型：100系列铝合金平开门M1521 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金平开门M1521；2、洞口尺寸：1500\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 85.05 | 平方米 | 2.0厚 |
| 14 | 门类型：100系列铝合金平开门M1221 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金平开门M1221；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 10.08 | 平方米 | 2.0厚 |
| 15 | 门类型：100系列铝合金平开门M3021 | 金属门 1、门类型：100系列铝合金平开门M3021；2、洞口尺寸：3000\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+9空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 12.6 | 平方米 | 2.0厚 |
| 16 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1206 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1206；2、洞口尺寸：1200\*600；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 3.6 | 平方米 | 1.2厚 |
| 17 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1212 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1212；2、洞口尺寸：1200\*1200；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用普通单玻5mm。6、具体详见门窗表 | 5.76 | 平方米 | 1.2厚 |
| 18 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1215 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1215；2、洞口尺寸：1200\*1500；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 23.4 | 平方米 | 1.2厚 |
| 19 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1509 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1509；2、洞口尺寸：1500\*900；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 4.05 | 平方米 | 1.2厚 |
| 20 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1511 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1511；2、洞口尺寸：1500\*1100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用钢化中空玻璃（5mm+6空气+5mm）。6、具体详见门窗表 | 9.9 | 平方米 | 1.2厚 |
| 21 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1512 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1512；2、洞口尺寸：1500\*1200；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 7.2 | 平方米 | 1.2厚 |
| 22 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1515 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1515；2、洞口尺寸：1500\*1500；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 9 | 平方米 | 1.2厚 |
| 23 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1518 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1518；2、洞口尺寸：1500\*1800；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 24.3 | 平方米 | 1.2厚中空钢化玻璃 |
| 24 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1521 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1521；2、洞口尺寸：1500\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 94.5 | 平方米 | 1.2厚 |
| 25 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1530 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1530；2、洞口尺寸：1500\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 40.5 | 平方米 | 1.2厚 |
| 26 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1809 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1809；2、洞口尺寸：1800\*900；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 9.72 | 平方米 | 1.2厚 |
| 27 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1812 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1812；2、洞口尺寸：1800\*1200；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 2.16 | 平方米 | 1.2厚 |
| 28 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1815 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1815；2、洞口尺寸：1800\*1500；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 8.1 | 平方米 | 1.2厚 |
| 29 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1818 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1818；2、洞口尺寸：1800\*1800；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 3.24 | 平方米 | 1.2厚 |
| 30 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1821 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1821；2、洞口尺寸：1800\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 257.04 | 平方米 | 1.2厚 |
| 31 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1824 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1824；2、洞口尺寸：1800\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 224.64 | 平方米 | 1.2厚 |
| 32 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1830 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1830；2、洞口尺寸：1800\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 102.6 | 平方米 | 1.2厚 |
| 33 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C3624 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C3624；2、洞口尺寸：3600\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 172.8 | 平方米 | 1.2厚 |
| 34 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1218 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1218；2、洞口尺寸：1200\*1800；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻。6、具体详见门窗表 | 6.48 | 平方米 | 1.2厚 |
| 35 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1221 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1221；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 143.64 | 平方米 | 1.2厚 |
| 36 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1230 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1230；2、洞口尺寸：1200\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 43.2 | 平方米 | 1.2厚 |
| 37 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1521 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1521；2、洞口尺寸：1500\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 75.6 | 平方米 | 1.2厚 |
| 38 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1530 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1530；2、洞口尺寸：1500\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 94.5 | 平方米 | 1.2厚 |
| 39 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1821 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1821；2、洞口尺寸：1800\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 90.72 | 平方米 | 1.2厚 |
| 40 | 窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1830 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定推拉组合窗C1830；2、洞口尺寸：1800\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 97.2 | 平方米 | 1.2厚 |
| 41 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金推拉窗C1215 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金推拉窗C1215；2、洞口尺寸：1200\*1500；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 3.6 | 平方米 | 1.4厚 |
| 42 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1218 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1218；2、洞口尺寸：1200\*1800；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 2.16 | 平方米 | 1.4厚 |
| 43 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1221 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1221；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 32.76 | 平方米 | 1.4厚 |
| 44 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1224 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1224；2、洞口尺寸：1200\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 48.96 | 平方米 | 1.4厚 |
| 45 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1424 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1424；2、洞口尺寸：1400\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 6.72 | 平方米 | 1.4厚 |
| 46 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1624 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1624；2、洞口尺寸：1600\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 72.96 | 平方米 | 1.4厚 |
| 47 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3021 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3021；2、洞口尺寸：3000\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 37.8 | 平方米 | 1.4厚 |
| 48 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3024 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3024；2、洞口尺寸：3000\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 8.64 | 平方米 | 1.4厚 |
| 49 | 窗类型：80系列铝合金固定平开组合窗C1221消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金固定平开组合窗C1221消防救援窗；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm单玻。6、具体详见门窗表 | 5.04 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 50 | 窗类型：80系列铝合金固定平开组合窗C1530消防救援窗 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定平开组合窗C1530消防救援窗；2、洞口尺寸：1500\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 9 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 51 | 窗类型：80系列铝合金固定平开组合窗C1830消防救援窗 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：80系列铝合金固定平开组合窗C1830消防救援窗；2、洞口尺寸：1800\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 10.8 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 52 | 窗类型：80系列铝合金平开窗C1530消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金平开窗C1530消防救援窗；2、洞口尺寸：1500\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm单玻。6、具体详见门窗表 | 9 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 53 | 窗类型：80系列铝合金平开窗C1821消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金平开窗C1821消防救援窗；2、洞口尺寸：1800\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm单玻。6、具体详见门窗表 | 3.78 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 54 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1824消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1824消防救援窗；2、洞口尺寸：1800\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 30.24 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 55 | 窗类型：80系列铝合金推拉窗C1830消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：80系列铝合金推拉窗C1830消防救援窗；2、洞口尺寸：1800\*3000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm单玻。6、具体详见门窗表 | 16.2 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 56 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1624消防救援窗 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C1624消防救援窗；2、洞口尺寸：1600\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 23.04 | 平方米 | 1.4厚中空钢化玻璃 |
| 57 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3021消防救援窗 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3021消防救援窗；2、洞口尺寸：3000\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 25.2 | 平方米 | 1.4厚中空钢化玻璃 |
| 58 | 窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3024消防救援窗 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：80系列断桥隔热铝合金固定推拉组合窗C3024消防救援窗；2、洞口尺寸：3000\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空钢化玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 57.6 | 平方米 | 1.4厚中空钢化玻璃 |
| 59 | 窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C1824消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C1824消防救援窗；2、洞口尺寸：1800\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 324 | 平方米 | 1.2厚钢化玻璃 |
| 60 | 窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C2124消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C2124消防救援窗；2、洞口尺寸：2100\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 141.12 | 平方米 | 1.2厚中空钢化玻璃 |
| 61 | 窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C2127消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C2127消防救援窗；2、洞口尺寸：2100\*2700；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 39.69 | 平方米 | 1.2厚中空钢化玻璃 |
| 62 | 窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C3724消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C3724消防救援窗；2、洞口尺寸：3700\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 71.04 | 平方米 | 1.2厚中空钢化玻璃 |
| 63 | 窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C3727消防救援窗 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C3727消防救援窗；2、洞口尺寸：3700\*2700；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 19.98 | 平方米 | 1.2厚中空钢化玻璃 |
| 64 | 窗类型：50系列铝合金下悬窗BYC3009 | 金属（铝合金）窗 1、窗类型：50系列铝合金下悬窗BYC3009；2、洞口尺寸：3000\*900；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用6mm普通单玻；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 232.2 | 平方米 |  |
| 65 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C0915 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C0915；2、洞口尺寸：900\*1500；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 40.5 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 66 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1215 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1215；2、洞口尺寸：1200\*1500；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 18 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 67 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1224 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1524；2、洞口尺寸：1500\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 11.52 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 68 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1511 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1511；2、洞口尺寸：1500\*1100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 6.6 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 69 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1513 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1513；2、洞口尺寸：1500\*1350；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 19.5 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 70 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1514 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1514；2、洞口尺寸：1500\*1400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 42 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 71 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1520 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1520；2、洞口尺寸：1500\*2000；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 57 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 72 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1524 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1524；2、洞口尺寸：1500\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 129.6 | 平方米 | 80系列1.2厚中空钢化玻璃 |
| 73 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C1824 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C1824；2、洞口尺寸：1800\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 838.08 | 平方米 | 80系列1.2厚 |
| 74 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C2124 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C2124；2、洞口尺寸：2100\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 463.68 | 平方米 | 80系列1.2厚中空钢化玻璃 |
| 75 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C2127 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C2127；2、洞口尺寸：2100\*2700；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 107.73 | 平方米 | 80系列1.2厚中空钢化玻璃 |
| 76 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C3724 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C3724；2、洞口尺寸：3700\*2400；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 355.2 | 平方米 | 80系列1.2厚中空钢化玻璃 |
| 77 | 窗类型：50系列铝合金推拉窗C3727 | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金推拉窗C3727；2、洞口尺寸：3700\*2700；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 99.9 | 平方米 | 80系列1.2厚中空钢化玻璃 |
| 78 | 窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C1511A | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金固定平开组合窗C1511A；2、洞口尺寸：1500\*1100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 1.65 | 平方米 |  |
| 79 | 窗类型：50系列铝合金平开窗C1511A | 金属窗 1、窗类型：50系列铝合金平开窗C1511A；2、洞口尺寸：1500\*1100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+6空气+5mm）；6、具体详见门窗表。 | 9.9 | 平方米 | 1.2厚中空钢化玻璃 |
| 80 | 窗类型：50系列断桥隔热铝合金固定平开组合窗C0618 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：50系列断桥隔热铝合金固定平开组合窗C0618；2、洞口尺寸：600\*1800；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 1.08 | 平方米 | 1.4厚 |
| 81 | 窗类型：50系列断桥隔热铝合金固定平开组合窗C0621 | 金属（断桥）窗 1、窗类型：50系列断桥隔热铝合金固定平开组合窗C0621；2、洞口尺寸：600\*2100；3、含五金配件、油漆费用；4、含制作、包装、运输、安装等费用；5、玻璃采用中空玻璃（5mm+9空气+5mmLE）；6、玻璃使用必须满足规范要求。具体详见门窗表 | 2.52 | 平方米 | 1.4厚 |
| 82 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM3639 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM3639，参见08CJ17 | 30.42 | 平方米 | 彩钢带卷门面板1.0厚电机800公斤 |
| 83 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM4433 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM4433，参见08CJ17 | 14.52 | 平方米 | 彩钢带卷门面板1.0厚电机800公斤 |
| 84 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM4639 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM4639，参见08CJ17 | 125.58 | 平方米 | 彩钢带卷门面板1.0厚电机800公斤 |
| 85 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM5133 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM5133，参见08CJ17 | 33.66 | 平方米 | 彩钢带卷门面板1.0厚电机800公斤 |
| 86 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM5639 | 金属卷帘（闸）门 金属卷帘门JM5639，参见08CJ17 | 21.84 | 平方米 | 彩钢带卷门面板1.0厚电机800公斤 |
| 87 | 钢制防火门FM1021甲 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1021甲；2、洞口尺寸：1000\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 6.3 | 平方米 |  |
| 88 | 钢制防火门FM1221甲 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1221甲；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 7.56 | 平方米 |  |
| 89 | 钢制防火门FM1521甲 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1521甲；2、洞口尺寸：1500\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 28.35 | 平方米 |  |
| 90 | 钢制防火门FM1221乙 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1221乙；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 60.48 | 平方米 |  |
| 91 | 钢制防火门FM1321乙 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1321乙；2、洞口尺寸：1300\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 5.46 | 平方米 |  |
| 92 | 钢制防火门FM1521乙 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1521乙；2、洞口尺寸：1500\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 163.8 | 平方米 |  |
| 93 | 钢制防火门FM1221丙 | 钢制防火门 1、钢制防火门FM1221丙；2、洞口尺寸：1200\*2100；3、含所有油漆、五金配件。 | 7.56 | 平方米 |  |
| 94 | 无障碍门M1824A | 特种门 1、无障碍门M1824A；2、洞口尺寸：1800\*2400；3、参图集12J926-E4。 | 4.32 | 平方米 |  |
| 95 | 门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM6028 | 防火卷帘门 1、门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM6028,耐火极限不低于3.0h；2、洞口尺寸：6000\*2850；3、含所有防火专用五金配件、电动装置；4、防火卷帘耐火极限判定条件符合《门和卷帘防火实验方法》，GB/T7633的防火完整性和耐火隔热性。 | 34.2 | 平方米 |  |
| 96 | 门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM6628 | 防火卷帘门 1、门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM6628,耐火极限不低于3.0h；2、洞口尺寸：6600\*2850；3、含所有防火专用五金配件、电动装置；4、防火卷帘耐火极限判定条件符合《门和卷帘防火实验方法》，GB/T7633的防火完整性和耐火隔热性。 | 18.81 | 平方米 |  |
| 97 | 门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM6628 | 防火卷帘门 1、门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM6628,耐火极限不低于3.0h；2、洞口尺寸：6675\*2850；3、含所有防火专用五金配件、电动装置；4、防火卷帘耐火极限判定条件符合《门和卷帘防火实验方法》，GB/T7633的防火完整性和耐火隔热性。 | 19.0238 | 平方米 |  |
| 98 | 门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM7628 | 防火卷帘门 1、门类型：特级双轨双帘防火卷帘门FJM7628,耐火极限不低于3.0h；2、洞口尺寸：7650\*2850；3、含所有防火专用五金配件、电动装置；4、防火卷帘耐火极限判定条件符合《门和卷帘防火实验方法》，GB/T7633的防火完整性和耐火隔热性。 | 43.605 | 平方米 |  |

**注：此表由项目专业工长或项目技术负责人填写**

**四、投标人应具备的资格条件**

1、本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，营业执照经营范围必须涵盖招标产品的制作或销售。代理人必须得到投标单位的授权。

2、资质要求：  **门窗**销售资质

3、业绩要求：  **门窗、**销售和装卸、安装等工作

4、技术要求：  满足现行验收规范和招标方要求

5、符合国家规范或标准规定的生产、制造或经营能力。

6、其他要求：无

**五、供应商网络报名**

1、报名方式

已在云筑网（http://www.yzw.cn）上注册的供应商，登录后即可报名。

2、报名时间。

招标公告发布时间：  2020 年8月 2 日（北京时间）。

本招标项目的报名截止时间为：  2020  年 8 月 5 日 18 时 0 分（北京时间）。

3、招标文件的获取

经资格审查入围的供应商，经通知可直接登录云筑网上下载招标文件，并依据招标文件要求于投标截止日前进行网上投标。

**六、联系方式**

     招标单位: 中建六局安装工程有限公司

招标地址：天津滨海新区新北路4919号

采购联系人：     王荟新      联系电话：    17608974987

技术联系人：      王刚           联系电话：   13591169160

邮箱：cscec6azjc@mail.cscec.com

日期:   2020  年  8月  2  日