**滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程**

**桥梁墩柱钢箍防腐修饰劳务分包工程招标公告**

根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关规定，中国建筑有限公司对滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程桥梁墩柱钢箍防腐修饰劳务分包工程进行公开招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的供应商参加投标及洽谈劳务分包合作事宜。

**一、工程概况**

1.工程名称： 滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程

2.工程建设地点：滨海新区南部新城区域

3、工程简述：滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、景观工程、照明工程、交通附属工程等。其中：立交桥桥梁面积约55799.8m2，道路长度：西中环主线长度1.38km，津沽路建设里程792.611m，天津大道扩宽，影响长度1.815km。最大单跨跨径为43米，基坑深度不超过5米。

**二、招标主体**

中国建筑股份有限公司滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程

**三、招标内容及工期质量要求**

1、分包工程承包方式：劳务分包

2、分包工程承包范围：滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程全线范围内桥梁墩柱钢箍除锈并重新进行防腐处理，分包人应服从现场进度计划安排。

3、计划开工日期：2020 年6月 20日；

计划竣工日期： 2020年10月 31日（暂估）；

4、本分包工程质量标准为：本工程下的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家相关标准、规范。同时，保证本工程质量达到 “天津市海河杯”的质量目标。

**四、投标人应具备的资格条件**

1、本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，必须具备承担招标工程项目的相应资质条件。代理人必须得到投标单位的授权。

2、资质要求：劳务分包资质（不分等级）。

3、业绩要求：/。

4、人员、设备、资金、服务、信誉等方面具有相应的能力。

5、其它要求：本招标文件范围内工程不允许再分包。

**五、供应商网络报名**

1、报名方式

已在云筑网（http://www.yzw.cn）上注册的供应商，登录后即可报名。报名时，将营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工业绩等（须提供复印件加盖投标单位公章）作为附件上传。

2、报名时间。

招标公告发布时间：2020年5 月7日（北京时间）。

本招标项目的报名截止时间为：2020年5月13日16时 0 分（北京时间）。

3、招标文件的获取

经资格审查入围的供应商，经通知可直接登录中国建筑集中采购网络交易投标平台或云筑网上下载招标文件，并依据招标文件要求于投标截止日前进行网上投标。

**六、联系方式**

招标单位: 中国建筑股份有限公司

招标地址：滨海新区西中环快速路海河以南段一期工程项目部

联系人：徐凤

联系电话：17695678630

附件1：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工作内容 | 单位 | 暂估工程量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| 1 | 1.4m\*1.4m\*0.8m墩柱钢箍防腐修饰 | 个 | 116 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.4m\*2.1m\*0.8m墩柱钢箍防腐修饰 | 个 | 62 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.6m\*1.6m\*0.8m墩柱钢箍防腐修饰 | 个 | 54 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.8m\*1.8m\*0.8m墩柱钢箍防腐修饰 | 个 | 85 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.8m\*2.5m\*0.8m墩柱钢箍防腐修饰 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：图纸质量要求

（1）喷漆前须清理原钢箍表面浮漆及锈蚀部分等。

（2）面漆要求灰色，喷漆表面均匀、细致，不得有粗糙不平、漏漆、皱纹及严重流挂等缺陷。

（3）采用油漆涂层在除锈后应立即涂环氧底漆一道，干膜厚度 1x60μm；中间漆采用环氧中间漆两道，干膜厚度 2x70μm；面漆采用丙烯酸脂肪族聚氨酯漆两道，干膜厚度 2x40μm；干漆膜总厚度不得小于280μm。